# 

# Г6-48

# Полное описание меню

Содержание

НАСТРОЙКИ СИГНАЛОВ:

[ЧАСТОТОМЕР](Меню.docx#ЧАСТОТОМЕР):

СЕРВИС

Общая структура меню



ЧАСТОТОМЕР



«**Измерение**» выбор

*Назначение*

Управление выводом показаний частотомера на дисплей и выбор измеряемой величины.

*Возможные состояния*

“Откл” – показание частотомера не выводится на экран;

“Частота” – на экран выводится измерение частоты;

“Период” – на экран выводится измерение периода

*Активное состояние*

Всегда

*Функционирование*

*Примечание*

«**Уровень**» *регулятор*

*Назначение*

Подстройка уровня синхронизации входного сигнала

*Диапазон регулировки*

-100 … +100

*Активное состояние*

Всегда

*Функционирование*

*Примечание*

**«Время счёта»** *выбор*

“1 мс” / “10 мс” / “100 мс” / “1000 мс” / “10000мс”

«**Число периодов**» *выбор*

1 / 10 / 100 / 1000 / 10000

«**Метки времени**» *выбор*

“1 кГц” / “10 кГц” / “100 кГц” / “1 МГц” / “10 МГц”

Сопротивление выбор

“1 МОм” / “50 Ом”

Вход выбор

Перем / Пост

ФНЧ выбор

Откл / Вкл

Тест кнопка