# 

# Г6-48

# Полное описание меню

Содержание

НАСТРОЙКИ СИГНАЛОВ:

[ЧАСТОТОМЕР](Меню.docx#ЧАСТОТОМЕР):

СЕРВИС

ЧАСТОТОМЕР

Измерение *выбор*

Откл / Частота / Период

Уровень *регулятор*

-100 … +100

Время счёта выбор

“1 мс” / “10 мс” / “100 мс” / “1000 мс” / “10000мс”

Сопротивление выбор

“1 МОм” / “50 Ом”

Вход выбор

Перем / Пост

ФНЧ выбор

Откл / Вкл

Число периодов выбор

1 / 10 / 100 / 1000 / 10000

Метки времени выбор

“1 кГц” / “10 кГц” / “100 кГц” / “1 МГц” / “10 МГц”

Тест кнопка