**План выполнения работ по теме «Корнет»**

**Г6-46**

* + 1. **– 28.02.2019**

1. Меню.
   1. Настройки сигналов.
      1. Канал.
      2. Форма.
      3. Параметр.
      4. Изменить.
         1. Порядок больше.
         2. Порядок меньше.
         3. Отменить.
         4. Подтвердить.
      5. Загрузка.
         1. Выбрать.
      6. Засылка.
      7. Калибровка А.
         1. AD9952 +5В.
         2. AD9952 0В.
         3. AD9952 -5В.
         4. AD9952 Размах.
         5. DDS 0В.
         6. DDS +5В.
         7. Уровень синхронизации
      8. Калибровка B.
         1. AD9952 +5В.
         2. AD9952 0В.
         3. AD9952 -5В.
         4. AD9952 Размах.
         5. DDS 0В.
         6. DDS +5В.
   2. Частотомер.
      1. Измерение.
      2. Уровень.
      3. Время счёта.
      4. Метки времени.
      5. Число периодов.
      6. Сопротивление.
      7. Вход.
      8. ФНЧ.
      9. Тест.
   3. Сервис.
      1. Сброс.
      2. Язык.
      3. USB.
         1. Размер байта.
         2. Стоп-бит.
         3. Чётность.
   4. Отладка.
      1. Регистры.
         1. Предыдущий.
         2. Следующий.
         3. Заслать.
      2. Консоль.
      3. Статистика.
      4. Показывать.
      5. Сохранить настройки.
2. Система команда SCPI.
3. Приложение для формирования сигналов на PC.
4. Клиентское приложение на PC.
5. Руководство по эксплуатации.
6. Загрузчик панели.
7. Загрузчик основного процессора.
8. Лог на PC.